# Прайс «Кампус», 03.03.2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **РРЦ** |
| **Агронавигатор «Кампус»**В комплект поставки входит:- агронавигатор - усиленная антенна (с кабелем и магнитной ножкой)- кронштейн агронавигатора- адаптер питания 12В - солнцезащитный козырек - документация | 69 000 руб. |
| **Агронавигатор «Кампус» РТК 2-x частотный**В комплект поставки входит:- агронавигатор - усиленная антенна (с кабелем и магнитной ножкой)- кронштейн агронавигатора- адаптер питания 12В - солнцезащитный козырек - документация\**Необходим LTE модем.* | 89 000 руб. |
| **Замена приемника агронавигатора на 2-х частотный** | 30 000 руб. |
| **Подруливающее устройство КАМПУС** |  ---- |
| **Усиленная антенна** С кабелем и магнитной ножкой | 16 500 руб. |
| **Тренажер агронавигатор «Кампус»** Состоит из тренажера с рулевым колесом и педалми и агронавигатора. | 179 000 руб. |
| **Система РТК «Кампус»**Состоит из базовой станции, ровера и агронавигатора.При необходимости приобретаются NTRIP-модуль и LTE-модем. | 169 000 руб. |
| **Базовая станция**В комплект поставки входит:- тренога - радиоантенна с кабелем и кронштейном- кабель usb-d-sub- кабель питания(с «крокодилами» для АКБ 12В) | 88 000 руб. |
| **Ровер** В комплект поставки входит:- магнитная ножка- радиоантенна- кабель usb-d-subРовер предназначен для передачи поправок с базовой станции навигатору. | 59 000 руб. |
| **NTRIP модуль**Предназначен для передачи поправок от базовой станции по Интернет. Работает в паре с LTE-модемом. | 32 000 руб. |
| **LTE-модем**Настроенный для работы с навигатором модем Huawei E8372. Позволяет навигатору получить доступ в Интернет.  | 9 000 руб. |
| **Кронштейн агронавигатора** | 1 650 руб. |
| **Патч антенна (с разъемом MCX)** | 1 100 руб. |
| **Адаптер питания (прикуриватель с выключателем)** | 1 100 руб. |
| **Переходник MCX - SMA** Необходим при использовании усиленной антенны с ранними моделями агронавигатора  | 1000 руб. |
| **Кабель для усиленной антенны** | 2 250 руб. |
| **Гнездо прикуривателя (розетка 12В)** | 1 100 руб. |
| **Модуль резервного питания**Используется вместо обычного адаптера питания.Защищает навигатор от скачков напряжения в бортовой сети, а также его заряда хватает на несколько секунд работы навигатора, в случае если питание кратковременно пропало.  | 2 700 руб. |
| **Магнитная ножка** Используется для крепления усиленной антенны, а также Ровера | 1700 руб. |
| **Солнцезащитный козырек** | 1 100 руб. |
| **Защитная пленка на экран навигатора** | 650 руб. |